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	[bookmark: _Hlk216793576]ANSØGNING OM TILLADELSE TIL indvinding af grundvand til markvanding 

	Skemaet anvendes jf. Vandforsyningsloven § 20 og Vandindvindingsbekendtgørelsen til ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding og ændringer i eksisterende markvandingstilladelse. Der skal udfyldes en ansøgning for hver boring. 

OBS: For at kommunen kan behandle ansøgningen, skal skemaet udfyldes så fuldstændigt som muligt. Hvis du er i tvivl om enkelte felter, kan du kontakte grundvandsgruppen for vejledning. Kommunen kan efter behov indhente supplerende oplysninger. Hvis du udfylder i hånden, skriver du ved siden af skriv.



	TJEKLISTE FOR VEDLAGTE BILAG
Inden ansøgning sendes, så kryds her af, om alle bilag er vedlagt

	☐ Kort visende placering af boring, vandede arealer og eventuelle forureningskilder

	☐ Borerapport (ved ansøgning om indvinding fra ny boring)

	☐ Boringsgennemgang vælg dette link og find den på siden ”Ny boring og indvinding”

	☐ Analyserapport (hvis vandet skal bruges til at vande afgrøder, der skal spises rå)

	☐ VVM-ansøgning vælg dette link og find den på siden ”Ny boring og indvinding”

	☐ Fuldmagt, hvis du ikke er ejer af boring og arealer



	ANSØGER 
Det kan både være ejer, forpagter eller rådgiver. Hvis ikke du er ejer, skal der sendes en fuldmagt

	Navn: skriv 
	CVR: skriv           
	(erhvervsmæssig anvendelse)

	Vej: skriv
	Postnr.: skriv
	By: skriv

	Telefonnummer.: skriv
	e-mail: skriv



	FORMÅL 

	Indvindingstilladelse til markvanding
	☐
	Eventuelle bemærkninger:
skriv


	Udvidelse af årlig vandmængde
	☐
	

	Ændring af timeforbrug
	☐
	

	Andet 
	☐
	



	ANLÆGS- OG BORINGSOPLYSNINGER
Søg eventuelt oplysninger på https://data.geus.dk/JupiterWWW/index.jsp

	AnlægsID/JUPITER ID:
	skriv 
	(seks cifre)
	Boring
	☐
	Boring i brønd
	☐

	Boringens DGU nr.: 
	skriv
	Brønd
	☐
	Andet
	☐

	Pumpetype: skriv
	Vandmåler: skriv
	Timeforbrug: skriv m3 pr. time

	Beliggenhed

	Matr.nr.
	Ejerlav
	Ejet
	Lejet

	skriv
	skriv
	☐
	☐



	
VANDBEHOV

	Matr.nr. 
	Ejerlav
	Vandet areal i ha.
	m3 pr. år
	Ejet
	Lejet

	skriv
	skriv
	skriv
	skriv
	☐
	☐

	skriv
	skriv
	skriv
	skriv
	☐
	☐

	skriv
	skriv
	skriv
	skriv
	☐
	☐

	skriv
	skriv
	skriv
	skriv
	☐
	☐

	skriv
	skriv
	skriv
	skriv
	☐
	☐

	skriv
	skriv
	skriv
	skriv
	☐
	☐

	skriv
	skriv
	skriv
	skriv
	☐
	☐

	skriv
	skriv
	skriv
	skriv
	☐
	☐

	skriv
	skriv
	skriv
	skriv
	☐
	☐

	Lagt sammen:
	skriv
	skriv
	
	



	DRIKKEVANDSKVALITET 
Er der krav om drikkevandskvalitet, skal drikkevandsanalyse vedlægges ansøgningen

	Skal vandet bruges til vanding af afgrøder, der skal spises rå
	☐
	Ja
	☐
	Nej



	FORURENINGSFORHOLD (ANGIVES OGSÅ PÅ KORT)
OBS: En boring skal overholde en række afstandskrav til forureningskilder med videre. Nogle af de hyppigst forekomne forureningskilder er nævnt her, samt den vejledende afstand til boringer 

	
Afstand
	Forureningskilde m.v.
	Overholdes afstandskrav?

	5 m
	Skel, vej, bygning, p-plads, lavspændingsluftledninger eller jordkabler
	☐
	10 m
	Grøfter, vandløb, åbne vandarealer og højspændingsluftledninger eller jordkabler
	☐
	15 m
	Septiktanke, samletanke for husspildevand, ledninger for overflade- og regnvand, drænledninger med spildevand, hvis ledninger er udført med tætte rør og samlinger
	☐
	25 m
	Stalde, møddinger, gylletanke, ensilageoplag, nedsivningsanlæg for tagvand (hvis indvindingsanlægget ikke skal levere vand af drikkevandskvalitet)
	☐
	50 m
	Stalde, møddinger, gylletanke, ensilageoplag, nedsivningsanlæg for tagvand (hvis indvindingsanlægget skal levere vand af drikkevandskvalitet)
	☐
	30 m
	Olie- og benzintanke inkl. påfyldnings- og udluftningsrør
	☐
	50 m
	Forsyningsledninger for gas og olie og vandindvindingsanlæg på naboejendomme
	☐
	75 m
	Jordvarmeanlæg (varmeslanger), varmeindvindingsanlæg, rensningsanlæg og pumpestationer for spildevand
	☐
	100 m
	Kirkegård
	☐
	150 m
	Slambed for spildevandsrensning, losseplads, slagge-, flyveaskeoplag og skrotplads
	☐
	150 m
	Nedsivningsanlæg for vejvand, husspildevand og spildevand fra malkerum, hvis indvindingsanlægget ikke skal levere vand af drikkevandskvalitet
	☐
	300 m
	Nedsivningsanlæg for vejvand, husspildevand og spildevand fra malkerum, hvis indvindingsanlægget skal levere vand af drikkevandskvalitet
	☐
	Kilde: Dansk Ingeniørforenings norm for mindre ikke-almene vandforsyningsanlæg, 2. udgave, 1988.  
Dansk Standard DS 441.



	
EVENTUELLE BEMÆRKNINGER

	skriv




	ANSØGERS UNDERSKRIFT
Håndskreven underskrift er ikke nødvendig, hvis ansøgningen sendes digitalt (f.eks. via mail)

	
Dato: 
	dato
	   Ansøgers underskrift:
	skriv 
	

	



[bookmark: _Vejledning]VEJLEDNING TIL ANSØGNINGEN
Ansøgning om tilladelse indvinding af grundvand bliver behandlet i henhold til Vandforsyningsloven.
Lovbekendtgørelser og bekendtgørelser om vandindvinding kan findes på www.retsinformation.dk. 
Hvis der bliver etableret en boring, skal der efterfølgende ansøges om endelig tilladelse. 

Find svar på Aabenraa Kommunes hjemmeside
Du kan finde yderligere oplysninger på Aabenraa Kommunes hjemmeside: https://aabenraa.dk/borger/klima-natur-og-miljoe/vand/indvinding-af-grundvand-og-overfladevand/ny-boring-og-indvinding. 

Spørgsmål til ansøgningsskemaet
Finder du ikke dine svar her, kan du kontakte Aabenraa Kommunes grundvands- og drikkevandsgruppe ved at ringe til 73 76 76 76 (spørg efter grundvandsgruppen) eller skrive til grundvandsgruppens mail vand@aabenraa.dk. 

Oplysninger om boring og anlæg
Oplysninger om eksisterende boringer og vandindvindingstilladelser i området kan findes på http://data.geus.dk/JupiterWWW/index.jsp.

[bookmark: _Toc370904971]A-bevis 
En boring skal til enhver tid sløjfes af personer, der opfylder de fastsatte krav i bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land. Det kræver A-bevis at udføre boringer til indvinding af grundvand. 

Indretning af boring
Boringer til indvinding af grundvand skal altid være indrettet efter gældende regler, jf. boringsbekendtgørelsen. 

Nedgravet overbygning (ofte udført som tørbrønd):

[image: ]

Overbygning udført på terræn:


[image: ]


En udførlig beskrivelse af boringsindretning er at finde i boringsbekendtgørelsen 

Fredningsbælte
Omkring boringen skal der kunne etableres et fredningsbælte med en radius på 5 meter. Fredningsbæltet skal være markeret med hegn, kampesten eller lignende, så det er sikret mod påkørsel, og det er afgrænset, hvor der ikke må ske oplag eller anvendelse af miljøfremmede stoffer. 

Drikkevandskvalitet
Er der krav om drikkevandskvalitet til formålet, skal vandet kontrolleres, og analyserapporten vedlægges ansøgning om endelig tilladelse. 

Kortbilag
Der skal vedlægges et kortbilag over boringens placering, de vandede arealer (den del, der kan vandes) og eventuelle forureningskilder. Kortbilaget kan f.eks. være et markkort eller lignende. På www.arealinfo.dk er det muligt at lave kort.

Ejer du ikke boringen/brønden?
Hvis du ikke ejer arealet, hvor boringen er placeret, skal du bede ejer om at sende en fuldmagt til Aabenraa Kommune, hvor ejer dokumenterer, at du må søge om indvinding af grundvand fra boringen.

Du skal oplyse ejer om, at det er ejers ansvar, igen at få den sløjfet, hvis Aabenraa Kommune vurderer, at dette skal ske. Dette fordi den ligger på ejers ejendom. I kan eventuelt tinglyse en aftale om retten til anvendelse og renovering af boringen, samt sløjfning. 

VVM-ansøgning
Hvis indvindingen ikke tidligere er screenet, skal du udfylde og indsende en VVM-ansøgning. Ansøgningsskemaet kan hentes ved at vælge følgende link: tryk og find skema i downloads).

Sagens behandling
Ansøgningen kan behandles, hvis det fremsendte ansøgningsskema er udfyldt udførligt og relevante bilag er vedlagt.

Der bliver ud fra det ansøgte vurderet om der kan gives tilladelse til indvinding af grundvand fra anlægget. Er det miljømæssigt forsvarligt at anvende boringen, og er boringen udført efter gældende regler med videre kan der meddeles tilladelse. 

Tilladelser til indvinding af grundvand til vanding af marker kan højst gives for et tidsrum af 15 år. 

Indsendelse af ansøgningsskema
Ansøgningsskema sendes med bilag til vand@aabenraa.dk
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