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	[bookmark: _Hlk216793576]GENNEMGANG AF BORING OG OVERBYGNING

	Skemaet er til brug for teknisk gennemgang af en boring til indvinding af grundvand. Du skal udfylde et skema for hver boring. Sammen med det udfyldte skema skal du vedlægge billeder af boring og overbygning.

Aabenraa Kommune skal bruge oplysningerne til at vurdere, om anlægget er indrettet efter reglerne i Boringsbekendtgørelsen[footnoteRef:1].  [1:  Boringsbekendtgørelsen: BEK nr. 1260 af 28/10/2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land] 


Aabenraa Kommune kan stille krav om, at en fagperson med minimum B-bevis[footnoteRef:2] skal gennemgå anlægget.  [2:  Uddannelsesbekendtgørelsen: BEK nr. 915 af 27/06/2016 om uddannelse af personer, der udfører boringer på land

] 


Billeder af boringsindretning
Billeder af boringsindretning kan indsættes på side 3 eller sendes særskilt til vand@aabenraa.dk. 

Sidst i dokumentet, kan du se eksempler på, hvordan en boring skal indrettes. Hvis boringen er ulovligt indrettet, bør du tale med en medarbejder i grundvands- og drikkevandsgruppen, før du bringer det i orden.

Hvis boringen er offentligt registreret, og har et DGU nr. kan du finde oplysninger om den på GEUS´ hjemmeside: http://data.geus.dk/JupiterWWW/index.jsp. 



	FORMÅL 

	Dato for gennemgang
	dato

	Gennemgået af
	Navn
	skriv

	
	Mail
	skriv

	
	Telefonnummer
	skriv

	Ansøger
	Navn
	skriv

	
	Mail
	skriv

	
	Telefonnummer
	skriv

	Anlægsid (Jupiter ID)
	skriv

	DGU nr. 
	skriv

	Anlæggets beliggenhed (adresse)
	skriv

	Anlæggets beliggenhed (matr.nr.)
	skriv

	Er boringen ejet eller lejet?
	skriv



	
INDRETNING AF BORING

	Udfyldes, hvis der er tale om en boring
	Ja
	Nej
	Bemærkninger

	Virker boringen? (kan der pumpes vand op?
	☐
	☐
	skriv

	Er forerør aflukket med dæksel?
	☐
	☐
	skriv

	Er der installeret pejlestuds (Ø25 mm)
	☐
	☐
	skriv

	Er pejlestuds afproppet?
	☐
	☐
	skriv

	Måler
	☐
	☐
	Målertype: skriv

	Pejling af grundvandsstand 
	skriv  meter under terræn

	Boringsdybde i meter
	skriv

	Filtersætning i meter under terræn
	Top: skriv 
	Bund: skriv



	INDRETNING AF OVERBYGNING

	
	Ja
	Nej
	Bemærkninger

	Er der en overbygning på boringen?
	☐
	☐
	skriv

	Er der fald i terræn væk fra boringen?
	☐
	☐
	skriv

	Er samlinger tætte
	☐
	☐
	skriv

	Er bunden tæt?
	☐
	☐
	skriv

	Er bund af overbygning tør hele året?
	☐
	☐
	skriv

	Er anlægget indhegnet?
	☐
	☐
	skriv



	FREDNINGSBÆLTE

	Er der udlagt et 5 meters fredningsbælte omkring boringen? Hvis ja, hvordan er det markeret? (hegn, kampesten eller andet)
	☐
	☐
	skriv

	Hvis der ikke er udlagt et fredningsbælte. Kan der så udlægges et fredningsbælte. Hvis nej, hvorfor?
	☐
	☐
	skriv



	
EVENTUELLE BEMÆRKNINGER

	Skriv
















Fotos af anlæg
Hvis du har gemt billeder af boring og overbygning på den enhed, hvor du udfylder skemaet, kan du i firkanterne indsætte billederne. Hvis det ikke lykkes, eller du hellere vil sende billederne for sig selv, kan du sende dem til vand@aabenraa.dk. Uanset om boringen og overbygningen overholder gældende regler, skal du sende billeder. 

Du skal tage billeder af:

· Overbygning set udefra fra min. to sider, og tæt på og langt fra.
· Overbygning set indefra fra min. to sider. Boringsafslutning, indføringer af ledninger/rør og samlinger skal være tydelige
· Måler, pejlestuds og andet, der er etableret på boringen

    

    

    





Korrekt indretning af boring og overbygning


Nedgravet overbygning (ofte udført som tørbrønd):

[image: ]





Overbygning udført på terræn


[image: ]


Eksempler på boringers indretning

Det er vigtigt, at boringer er indrettet, så der ikke kan ske forurening af grundvandet via boringen. 

På billederne herunder er der eksempler på, hvordan det skal se ud, og hvordan det ikke skal se ud. Du kan selv tjekket og udbedre mindre fejl, men skal der laves større ændringer, skal du have en brøndborer til at gøre det. 

Boringen skal have en overbygning

[image: ]

En nedgravet overbygning skal have en opkant på min. 20 cm

[image: ]Min. 20 cm


Overbygningen skal have et tæt låg eller tag

[image: ]
Overbygningen skal have et tæt låg eller tag

[image: ]
 
Omkring boringen skal der altid være tørt. Der må aldrig stå vand på bund af overbygning

[image: ]


En overbygnings sider samt rør- og kabelgennemføringer skal være tætte

[image: ]



En overbygnings sider samt rør- og kabelgennemføringer skal være tætte

[image: ]

Overbygningen skal være ren og ryddelig

[image: ]


Forerøret skal afsluttes mindst 20 cm over gulv/bund i overbygning eller 50 cm over naturligt terræn

[image: ]Min. 20 cm




Forerøret skal afsluttes mindst 50 cm over naturligt terræn

[image: ]Min.50 cm


Kabler til dykpumper skal have en tæt afslutning

[image: ]

Pejlestudsen skal være tæt (og være mindst 25 mm i diameter)

[image: ]



Der må ikke kunne ske oversvømmelse af boringen, og terrænet skal skårne væk fra boringen
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