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Forord:
Denne skabelon danner, sammen med vejledningen, grundlag for udarbejdelsen af en vandhåndteringsplan i forbindelse med planlægningen af et nyt område. Planen skal omfatte alle relevante aspekter af vandhåndtering, herunder påvirkninger fra nedbør, grundvand, vandløb og kyst.  
Tekst markeret med blåt erstattes med de relevante oplysninger.  
Vandhåndteringsplanen skal udformes i overensstemmelse med retningslinjerne i den gældende kommuneplan. Hvis et givent element, såsom kystpåvirkning, ikke er relevant for lokalplanområdet, skal dette tydeligt angives i planen.  
Den færdige vandhåndteringsplan sendes til plan@aabenraa.dk og indgår som en integreret del af lokalplansprocessen.


1. [image: ]Indretning af området
1.1. Kort beskrivelse af projektet, lokalplanområdet og typen af lokalplan, overordnede tanker om vandhåndteringen
· Adresse
· Matrikel nr. 
· Grundareal
· Eksisterende planforhold
· Fremtidig anvendelse (bolig eller erhverv)
· Overordnet beskrivelse af tanker om den fremtidige vandhåndtering i området, herunder hvordan vand kan ses som en ressource og indtænkes rekreativt og bæredygtigt i projektet
· Tilknyt et oversigtskort.



[image: ]Vandhåndtering
2. Hverdagsregn:
2.1. [bookmark: _Hlk189485752]Før-situationen:
Beskriv Kloakeringsprincip (spildevand eller separat) ses i spildevandsplanen. Er området ikke optaget i spildevandsplanen beskrives det forventede princip.
· Beskriv eksisterende tilslutninger og ledninger
· Beskriv nuværende arealanvendelse. Der skal laves en arealopgørelse som i Tabel 2.
· Beskriv andre væsentlige forhold: eks. Eksisterende anlæg til overfladevand eller lign.

2.2. Efter-situationen:
· I områder der er planlagt separatkloakeret og eksisterende separatkloakeret områder, skal Aabenraa Kommune kontaktes for fastsættelse af maksimalt afløbstal til den offentlige kloak
Kontakt: spildevand@aabenraa.dk
· Beskriv fremtidige forhold til håndtering af hverdagsregn
· Udfyld arealopgørelse (tabel 2)
· Ved overskridelse af det maksimale afløbstal fremsendes dokumentation for dimensionering af løsninger til tilbageholdelse/forsinkelse af regnvand
· Ved nedsivning af regnvand skal der fortages nedsivningstest og pejling af grundvandsstanden 
· Situations- og afløbsplan

	[bookmark: _Hlk180573614]Arealanvendelse
	Areal
ha
	Afløbskoefficient
	Reduceret areal
ha

	Bygninger
	
	
	

	Vejareal
	
	
	

	Belægning med tætte fuger
	
	
	

	Belægning med grus- eller græsfuger
	
	
	

	Grus belægning
	
	
	

	Græsarmering
	
	
	

	Grønne områder
	
	
	

	Grønne tage
	
	
	

	Sum
	
	
	


Tabel 1: Arealopgørelse


3. [image: ]Ekstremregn
3.1. Før-situationen:
· Kortlæg eksisterende strømningsveje ind og ud af området og lavninger i området.
· Angiv hvor meget vand hver lavning vil tilbageholde (lavnings volumen) ved en 100-årshændelse. 
· Lav et oversigtskort.

3.2. Efter-situationen:
· Beskriv planlagte terrænændringer.
· Redegørelse for afværgeforanstaltninger til fastholdelse af stuvningsvolumener til ekstremregn, hvis eksisterende lavning og strømningsveje i området fjernes eller ændres.
· Vis, at afledning til og fra arealet sker til samme områder og i samme mængder som hidtil, så højere- og lavereliggende lodsejere ikke påvirkes negativt.
· Redegørelse for, hvordan bygninger og anden kritisk infrastruktur sikres. Herunder hvilke afværgeforanstaltninger der er valgt.
· Redegørelse for konsekvenser ved overløb fra bassiner, nedsivningsanlæg eller lignende.
· Beskriv mulige placeringer for de valgte afværgeforanstaltninger således at disse kan indarbejdes i dispositionsplanen.
· Lav retningslinjer for de valgte afværgeforanstaltninger der kan indskrives i lokalplanen jf. § 15 stk. 2
· Oversigtskort.


4. [image: ]Terrænnært grundvand
4.1. Før-situationen:
· Redegør for den terrænnæregrundvandsstand enten teoretisk eller baseret på målinger (højtstående grundvand).
· Forhold jer til udpegning og retningslinjer i kommuneplanen
· Redegør for boringer
· Redegør for dræn 

4.2. Efter-situationen:
· Forventet ændring i grundvandsstand og dets effekt på anlæg og bygninger.
· Vil planen kunne påvirke det højtstående grundvand?
· Eventuelle afværgeforanstaltninger og deres effekt.


5. [image: ]Vandløb & udpegede strømningsveje
5.1. Før-situationen:
· Beskrivelse af vandløb og udpegede strømningsveje, der eventuelt løber gennem området.
· Beskriv risikoen for oversvømmelse fra vandløb og strømningsveje. Indhent gerne viden fra tidligere lodsejer eller nabomatriklen.
· Kortlægning af eventuelle udløb fra drænledninger.
· Vedligeholdelses forhold.
· Hvem har ansvar for vedligehold, kommune eller lodsejer?
· Oversigtskort 

5.2. Efter-situationen:
· Beskriv, hvorvidt vandløb, dræn eller udpegede strømningsveje ændres i forbindelse med projektet.
· Beskriv afværgeløsninger, så fremtidige bygninger og andre værdier sikres mod eventuel oversvømmelse. Afværgeforanstaltninger skal bevare vandløbets mulighed for udbredelse ved overløb.
· Planlægges der med en regulering af vandløb, skal der indhentes en udtalelse fra vandløbsmyndigheden der sandsynliggør, at der kan opnås tilladelse.
· Beskriv fremtidige vedligeholdelses forhold.


6. [image: ]Hav og Erosion
6.1. Før-situationen:
· Beskriv risiko for oversvømmelse fra kysten.
· Ved hvilken kote oversvømmes området?
· Hvilken hændelse skal indtræffe for at området oversvømmes (5, 10, 20, 50 eller 100års-hændelse)?
· Beskriv eventuelt eksisterende afværgeforanstaltninger inden og udenfor området.
· Beskriv risikoen for erosion.
· Kronisk og akut
· Oversigtskort.

6.2. Efter-situationen:
· Redegør for valgt sikringskote (minimum +2,5m DVR90).
· Redegør for valg af metode (hold vandet ude eller luk vandet ind).
· Beskrivelse af nye afværgeforanstaltninger (placering af bygninger, sokkelkote, dige, mur osv.).
· Indhent udtalelse fra myndigheden der sandsynliggør, at der kan opnås tilladelse til planlagt kystbeskyttelse.
· Oversigtskort.




7. [image: ]Drift og vedligehold
7.1. Beskrivelse af driftsforhold og vedligehold af planlagte vandhåndteringsinstallationer.
· Driftsaftaler.
· Vedligeholdelses ansvarsfordeling.
· Arwos
· Private grundejere
· Grundejerforening
· Regnvandslaug
· Digelag
· Pumpelag


8. [image: ]Opsamling
Skriv et opsamlende afsnit hvor de vigtigste elementer og konklusioner gennemgås. Herunder hvilke tiltag der planlægges for i området og hvilke retningslinjer der forventes indarbejdet i lokalplanen.
2

image1.png
VEON
Q 5
EAAAA




image2.png




image3.png




image4.png
000
000




image5.png




image6.png




image7.png




image8.png




image9.png




image10.gif
Arelos




image11.png
Aapbenraa

Kommune





image12.png




