


	

	[image: Aabenraa Kommune]Aabenraa Kommune

Grundvands- og drikkevandsgruppen	
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Telefon: 73 76 76 76
Mail: vand@aabenraa.dk

	



Side 1 af 6
	[bookmark: _Hlk216793576]ANSØGNING OM TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND TIL DRIKKEVAND OG/ELLER ERHVERVSMÆSSIGE FORMÅL 

	Skemaet anvendes jf. Vandforsyningsloven § 20 og Vandindvindingsbekendtgørelsen til ansøgning om indvinding af grundvand og ændringer i eksisterende indvindingstilladelse til drikkevand og/eller erhvervsmæssige formål. 

OBS: For at kommunen kan behandle ansøgningen, skal skemaet udfyldes så fuldstændigt som muligt. Hvis du er i tvivl om enkelte felter, kan du kontakte grundvandsgruppen for vejledning. Kommunen kan efter behov indhente supplerende oplysninger. Hvis du udfylder i hånden, skriver du ved siden af skriv.



	TJEKLISTE FOR VEDLAGTE BILAG
Inden anøsgning sendes, så kryds her af, om alle bilag er vedlagt

	☐ Kort visende placering af boring, vandede arealer og eventuelle forureningskilder

	☐ Pejledata, hvis der er stillet krav i boretilladelse

	☐ Borerapport (ved ansøgning om indvinding fra ny boring)

	☐ Boringsgennemgang vælg dette link og find den på siden ”Ny boring og indvinding”

	☐ Analyserapport (hvis vandet skal bruges til drikkevand)

	☐ VVM-ansøgning vælg dette link og find den på siden ”Ny boring og indvinding”

	☐ Fuldmagt, hvis du ikke er ejer af boring og arealer



	ANSØGER 
Det kan både være ejer, forpagter eller rådgiver. Hvis ikke du er ejer, skal der sendes en fuldmagt

	Navn: skriv 
	CVR: skriv           
	(erhvervsmæssig anvendelse)

	Vej: skriv
	Postnr.: skriv
	By: skriv

	Telefonnummer.: skriv
	e-mail: skriv



	FORMÅL OG VANDBEHOV
OBS: Angiv vandbehov pr. formål

	Formål
	m3 pr. time
	m3 pr. år

	Egen privat husholdning
	skriv
	skriv

	Andres private husholdning. Angiv adresse under bemærkninger
	skriv
	skriv

	Andre ejendommes drift
	skriv
	skriv

	Malkekøer:   
	skriv  stk. × 25 m3 pr. år
	skriv
	skriv

	Opdræt:
	skriv  stk. × 8 m3 pr. år
	skriv
	skriv

	Søer:
	skriv  stk. × 8 m3 pr. år
	skriv
	skriv

	Slagtesvin
	skriv  stk. × 2 m3 pr. år
	skriv
	skriv

	Andre dyr
	skriv  stk. × skriv m3 pr. år. Art: skriv
	skriv
	skriv

	Industri (skriv)
	skriv
	skriv

	Levnedsmiddel (skriv)
	skriv
	skriv

	Skole, campingplads, hotel og lignende
	skriv
	skriv

	Gartneri, planteskole, frugtplantage eller lignende
	skriv
	skriv

	Andet (skriv)
	skriv
	skriv

	
	Lagt sammen:
	skriv
	skriv




	ANLÆGS- OG BORINGSOPLYSNINGER
Søg eventuelt oplysninger på https://data.geus.dk/JupiterWWW/index.jsp

	AnlægsID/JUPITER ID:
	skriv    (seks cifre) 
	Boring
	☐
	Boring i brønd
	☐

	Boringens DGU nr. : 
	skriv
	Brønd
	☐
	Andet
	☐

	Pumpetype: skriv
	Vandmåler: skriv
	Timeforbrug : skriv m3 pr. time

	Beliggenhed

	Matr.nr.
	Ejerlav
	Ejet
	Lejet

	skriv
	skriv
	☐
	☐



	DRIKKEVANDSKVALITET 
Er der krav om drikkevandskvalitet, skal drikkevandsanalyse vedlægges ansøgningen

	Er der til formålet krav om drikkevandskvalitet? 
	☐
	Ja
	☐
	Nej

	Skal drikkevandet behandles ved simpel behandling (sandfilter/iltning af råvand)?   
	☐
	Ja
	☐
	Nej

	Er der behov for udvidet behandling af drikkevandet (kræver særlig tilladelse)?       
	☐
	Ja
	☐
	Nej

	
	

	FORURENINGSFORHOLD (ANGIVES OGSÅ PÅ KORT)
OBS: En boring skal overholde en række afstandskrav til forureningskilder med videre. Nogle af de hyppigst forekomne forureningskilder er nævnt her, samt den vejledende afstand til boringer 

	
Afstand
	Forureningskilde m.v.
	Overholdes afstandskrav?

	5 m
	Skel, vej, bygning, p-plads, lavspændingsluftledninger eller jordkabler
	☐
	10 m
	Grøfter, vandløb, åbne vandarealer og højspændingsluftledninger eller jordkabler
	☐
	15 m
	Septiktanke, samletanke for husspildevand, ledninger for overflade- og regnvand, drænledninger med spildevand, hvis ledninger er udført med tætte rør og samlinger
	☐
	25 m
	Stalde, møddinger, gylletanke, ensilageoplag, nedsivningsanlæg for tagvand (hvis indvindingsanlægget ikke skal levere vand af drikkevandskvalitet)
	☐
	50 m
	Stalde, møddinger, gylletanke, ensilageoplag, nedsivningsanlæg for tagvand (hvis indvindingsanlægget skal levere vand af drikkevandskvalitet)
	☐
	30 m
	Olie- og benzintanke inkl. påfyldnings- og udluftningsrør
	☐
	50 m
	Forsyningsledninger for gas og olie og vandindvindingsanlæg på naboejendomme
	☐
	75 m
	Jordvarmeanlæg (varmeslanger), varmeindvindingsanlæg, rensningsanlæg og pumpestationer for spildevand
	☐
	100 m
	Kirkegård
	☐
	150 m
	Slambed for spildevandsrensning, losseplads, slagge-, flyveaskeoplag og skrotplads
	☐
	150 m
	Nedsivningsanlæg for vejvand, husspildevand og spildevand fra malkerum, hvis indvindingsanlægget ikke skal levere vand af drikkevandskvalitet
	☐
	300 m
	Nedsivningsanlæg for vejvand, husspildevand og spildevand fra malkerum, hvis indvindingsanlægget skal levere vand af drikkevandskvalitet
	☐
	Kilde: Dansk Ingeniørforenings norm for mindre ikke-almene vandforsyningsanlæg, 2. udgave, 1988.  
Dansk Standard DS 441.




	EVENTUELLE BEMÆRKNINGER

	skriv




	ANSØGERS UNDERSRKIFT
Håndskreven underskrift er ikke nødvendig, hvis ansøgningen sendes digitalt (f.eks. via mail)

	
Dato: 
	dato
	   Ansøgers underskrift:
	skriv 
	

	



[bookmark: _Vejledning]VEJLEDNING TIL ANSØGNINGEN
Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand bliver behandlet i henhold til Vandforsyningsloven.
Lovbekendtgørelser og bekendtgørelser om vandindvinding kan findes på www.retsinformation.dk.

Find svar på Aabenraa Kommunes hjemmeside
Du kan finde yderligere oplysninger på Aabenraa Kommunes hjemmeside: https://aabenraa.dk/borger/klima-natur-og-miljoe/vand/indvinding-af-grundvand-og-overfladevand/ny-boring-og-indvinding. 

Spørgsmål til ansøgningsskemaet
Finder du ikke dine svar her, kan du kontakte Aabenraa Kommunes grundvands- og drikkevandsgruppe ved at ringe til 73 76 76 76 (spørg efter grundvandsgruppen) eller skrive til grundvandsgruppens mail vand@aabenraa.dk. 

A-bevis 
En boring skal til enhver tid sløjfes af personer, der opfylder de fastsatte krav i bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land. Det kræver A-bevis at udføre boringer til indvinding af grundvand. 

Oplysninger om boring og anlæg
Oplysninger om eksisterende boringer og vandindvindingstilladelser kan findes på http://data.geus.dk/JupiterWWW/index.jsp.

[bookmark: _Toc370904971]Boringer til indvinding af grundvand skal altid være indrettet efter gældende regler, jf. boringsbekendtgørelsen. 

Nedgravet overbygning (ofte udført som tørbrønd):

[image: ]

Overbygning udført på terræn:


[image: ]

En udførlig beskrivelse af boringsindretning er at finde i boringsbekendtgørelsen 

Drikkevandskvalitet
Er der krav om drikkevandskvalitet til formålet, og vandet er kontrolleret, skal analyserapport(er) vedlægges ansøgningen. 

Borerapport
Er der etableret en ny boring eller brønd, skal der vedlægges en borerapport for boringen eller brønden.

Kortbilag
Der skal vedlægges et kortbilag over boringens placering til ansøgningen og eventuelle forureningskilder. Kortbilaget kan f.eks. være et markkort eller lignende. På www.arealinfo.dk er det muligt at lave kort.

Indretning af boring
Boringer til indvinding af grundvand skal altid være indrettet efter gældende regler, jf. boringsbekendtgørelsen. boringerne skal altid sløjfes af en brøndborer med a-bevis. Indretning af boring fremgår af dokument for boringsgennemgang.
VVM-ansøgning
Hvis indvindingen ikke tidligere er screenet, skal du udfylde og indsende en VVM-ansøgning. Ansøgningsskemaet kan hentes ved at vælge følgende link: tryk og find skema i downloads).

Sagens behandling
Ansøgningen kan behandles, hvis det fremsendte ansøgningsskema er udfyldt udførligt og relevante bilag er vedlagt.

Der bliver ud fra det ansøgte vurderet om der kan gives tilladelse til indvinding af grundvand fra anlægget. Er det miljømæssigt forsvarligt at anvende boringen, og er boringen udført efter gældende regler med videre kan der meddeles tilladelse. Omvendt kan boringen blive påbudt sløjfet.

Tilladelser til indvinding af grundvand til erhvervsmæssigt formål kan højst gives for et tidsrum af 15 år, og for drikkevand højst 30 år.

Ejer du ikke boringen/brønden?
Hvis du ikke ejer boringen, skal du bede ejer om at sende en fuldmagt til Aabenraa Kommune, hvor ejer dokumenterer, at du må søge på ejers vegne. 

Indsendelse af ansøgningsskema
Ansøgningsskema sendes med bilag til vand@aabenraa.dk
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